1吨气动压接机

1吨气动压接机技术参数:

型号 YXT-QYJ-1T

控制器 电磁阀

最大压力 1000 kgf

气源 0.6至0.9 Mpa

输入电压 220VAC 50HZ

操作原理 立式

适用连接器 各种

机器尺寸(mm) 390x320x650

净重 28kg

1.5吨电动压接机 技术参数:

型号 YXT-DYJ-1.5T

控制器 电动

最大压力 1500 kgf

气源 不需要

输入电压 220VAC 50HZ

操作原理 电动

适用连接器 各种

机器尺寸(mm) 390x320x550

净重 30kg